[문제]Co-60 1.33MeV에 대한 25cm거리에서의 절대효율이 0.0012인 기준검출기가 있다. 이 검출기의 절대효율의 40%의 효율을 가진 검출기로 200kBq, 50cm거리에서 1.33MeV 감마선을 측정할 경우 계수율은?

[풀이]

절대효율 0.0012dml 40%라고 하였으므로 효율은 [eqn: rm 0.0012 TIMES 0.4=4.8 TIMES 10 ^{-4}]이 되며, [eqn: 계수율=방사능 TIMES 효율( epsilon )]이므로 [eqn: 200 TIMES 10 ^{3} rmBq][eqn: rm TIMES 4.8 TIMES 10 ^{-4} =96cps]가 됩니다.

그런데 거리가 2배로 늘어났기 때문에 계수율은 1/4로 줄어들게 됩니다. 따라서 [eqn: {96 rm cps it} over {2 ^{2}} =24 rm cps]이 됩니다.