변경사항

페이지

2021년 RI시험적용 내용

39

1. 다음의 어느 하나에 해당하는 일시적인 사용장소의 변경

방사성동위원소등을 사업소 외에서 방사선투과검사를 목적으로 이동사용하기 위하여 작업장을 개설하는 것의 경우는 이동사용의 개시 30일전까지, 나머지는 이동사용의 개시 5일전까지 신고서를 위원회에 제출하여야 한다.

44

방사선투과검사목적 이동사용 작업장 방사선안전관리자 대리자 요건 변경

방사선안전관리자 구분	기 준
4. 방사선투과검사목적 이동사용 작업장	RI 또는 SRI 면허 또는 RPE 자격 소지자

47

☞ 작업장 개설 변경신고

1. 방사성동위원소등을 사업소 외에서 방사선투과검사를 목적으로 이동사용하기 위하여 작업장 개설 변경신고를 하려는 자는 이동사용의 개시 30일전(작업기간이 1개월 미만이거나 긴급을 요하는 경우 : 5일전)까지 신고서에 다음의 서류를 첨부하여 위원회에 제출하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

55

☞ 판독업무자의 기술인력·시설기준 및 취급기준

1. 기술인력

1) 판독취급관리자 : 방사선취급감독자면허 또는 방사선관리기술사 자격 소지자 또는 4년제 대학 졸업자 이상으로서 물리학, 화학공학, 전기·전자공학, 방사선학 또는 방사선방호와 관련된 분야를 전공하고 동일분야 판독업무 실무경력이 2년 이상인 사람 1명 이상

2) 판독업무종사자 : 개인선량계의 취급 종류별로 전문대학 이상의 졸업자로서 물리학, 전기·전자공학, 화학공학, 화학, 방사선학 또는 방사선방호와 관련된 분야의 전공자 또는 판독관련 업무경력이 1년 이상인 자 2명 이상

57

1) 판독업무자는 품질보증계획서의 심사와 판독시설 및 장비 등에 대한 검사에 합격한 후 판독성능검사를 신청하여야 한다.

2) 판독업무자는 성능검사신청서와 판독성능검사용 선량계를 검사개시 1개월전까지 한국원자력안전기술원장에게 제출하여야 한다.

3) 선량계는 판독업무자가 방사선작업종사자 및 수시출입자에게 지급하여 사용하고 있는 선량계 중에서 무작위로 선정한 것을 배지케이스에 넣어 제출하여야 한다.

4) 판독성능검사 소요기간은 3개월로 한다.

5) 선량계는 선량계 모델 및 범주별로 제출하고, 범주별로 15개씩 제출하되 예비용 선량계 40개를 추가로 제출하여야 한다.

6) 선량계에 대한 기준조사는 한국원자력안전기술원의 “선량계 기준조사 지침서”에 따른다.

7) 기준조사된 선량계는 15일 이내에 판독업무자에게 판독을 위하여 반송하고, 고시 별표의 범주Ⅰ,Ⅱ 및 Ⅷ과 관련된 선량계에는 범주를 표시하여야 한다.

Ⅰ. 고선량, 저에너지 광자 M150

Ⅱ. 고선량, 고에너지 광자 137Cs의 [eqn: gamma]선

Ⅷ. 중성자·광자 혼합 방사선장

8) 판독업무자는 기준조사된 선량계를 반송받은 날부터 15일 이내에 판독결과를 한국원자력안전기술원장에게 제출하여야 한다.

9) 한국원자력안전기술원장은 판독업무자가 제출한 판독결과를 기준조사 자료와 비교하여 분석한 후, 그 결과를 원자력안전위원회에 제출하고 판독업무자에 대하여는 검사성적서를 발급하여야 한다.