유도공기중농도의 5%에 해당하는 공기중 농도 800Bq/m3 ×0.05=40 Bq/m3

[eqn: 40 rm Bq/m ^{3} = rm {4 rm Bq} over {5 rm {rm L} over {min} TIMES {10 ^{-3} m ^{3}} over {1L} TIMES t}] → [eqn: t=20 rm min]