5. 흡수선량과 커마 : 표면에서는 커마가 흡수선량보다 크며, 매질의 두께가 극단적으로 얇으면 흡수선량은 0이 된다. 매질의 두께가 두꺼워지면 흡수선량≒커마가 된다.

→ 271페이지 참조

6. 커마율 [eqn: dot{K} = {Ay} over {4 pi r ^{2}} E( {mu _{tr}} over {rho } )]

8. 커마인자(Kerma factor)[eqn: =E( {mu _{tr}} over {rho } )]

→ 282~283페이지 참조

추가설명

흡수선량률은 계산시 질량에너지흡수계수[eqn: ( {mu _{en}} over {rho } )]를 곱하여 구합니다.

[eqn: {dot{D}} = {Ay} over {4 pi r ^{2}} E( {mu _{en}} over {rho } )]

커마율을 계산할 때 질량에너지전달계수[eqn: ( {mu _{tr}} over {rho } )]를 곱하여 구합니다. 이때 에너지와 질량에너지전달계수의 곱 [eqn: E( {mu _{tr}} over {rho } )]을 커마인자라고 합니다.

[eqn: {dot{K}} = {Ay} over {4 pi r ^{2}} E( {mu _{tr}} over {rho } )= {Ay} over {4 pi r ^{2}} TIMES 커마인자]

이때 [eqn: E( {mu _{tr}} over {rho } )]을 커마인자라고 합니다.

흡수선량률과 커마율의 차이는 질량에너지흡수계수와 질량에너지전달계수의 차이입니다.

질량에너지흡수계수와 질량에너지전달계수의 관계는 제동복사로 빠져나가는 에너지의 비율의 차이입니다.

[eqn: ( {mu _{en}} over {rho } )=( {mu _{tr}} over {rho } )(1-G)]

9. [eqn: {{dotX}}= {I} over {V rho _{s}} TIMES {P _{0}} over {P} TIMES {T} over {T _{0}}][eqn: = {I} over {V rho _{s}} TIMES {760} over {P} TIMES {273+t} over {273}][eqn: = {I} over {V rho _{s}} TIMES]환경보정계수([eqn: f])

→ 178페이지 참조