15,942번

[eqn: {dot{rm H`` it}} = rm {GAMMA TIMES C _{l}} over {h} ( theta _{1} + theta _{2} )]

1.5m거리일 경우 [eqn: theta _{1,} ` theta _{2}]은 각각 63.435°

[eqn: rm {0.023mSv/h} over {{dot{H}}} = {{45° TIMES 2 TIMES {pi } over {180°}} over {3}} over {{63.435° TIMES 2 TIMES {pi } over {180°}} over {1.5}}]→[eqn: rm{dotH}=0.065mSv/h]

15,941번

800Bq/㎥×0.05=40Bq/㎥

[eqn: 40 rm Bq/m ^{3} = {4 rm Bq} over {5 TIMES 10 ^{-3} m ^{3} /min TIMES t}] → t=20min

15,939번

원자력시설 부지 경계에서 측정한 공간방사선량률이 1R/h 이상인 경우 또는 방사성오염도가 1R/h 이상에 상당하는 경우

방사능재난 상태에서는 신속한 오염을 측정하기가 곤란하므로 주변 방사성오염으로 인한 공간 방사선장의 세기가 1R/h에 상당하는 경우로 해석하셔야 합니다.

15,937번 : 방사선계산문제뽀개기에 있는 문제입니다.

15,936번

[eqn: ( {49} over {10} -1.2)± {sqrt {49}} over {10} =3.7±0.7 rm cpm# {3.7} over {0.4} ± {0.7} over {0.4} =9.25±1.75 rm dpm]

전이율 고려

[eqn: = {9.25±1.75 rm dpm} over {0.15±0.05} = {9.25} over {0.15} ± {9.25} over {0.15} sqrt {( {1.75} over {9.25} ) ^{2} ±( {0.05} over {0.15} ) ^{2}}# =61.7±23.7rmdpm]

면적고려

[eqn: =61.7±23.7 rm dpm/100cm ^{2}]