2016.02.05.출판본 적용 정오표

p6 변경 2017년 1월1일부터 시행

구 분	유효선량한도	등가선량한도
		수정체	손ㆍ발 및 피부
1.방사선작업종사자	연간 50mSv을 넘지 않는 범위 내 5년간 100mSv	연간 150mSv	연간 500mSv
2.수시출입자, 운반종사자 및 교육훈련 등의 목적으로 출입하는 18세 미만인 사람(위원회 인정)	연간 6mSv	연간 15mSv	연간 50mSv
3.제1호 및 제2호 외의 사람	연간 1mSv	연간 15mSv	연간 50mSv

1. "선량한도"란 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년간 피폭하는 방사선량을 말한다.

2.  제1호 또는 제2호에 해당하는 사람 중 임신이 확인된 사람이 임신한 사실을 사업자에게 보고·통보하여 임신이 확인된 사람에 대하여는 임신이 확인된 시점부터 출산 시까지 하복부 표면에서의 등가선량한도를 2 mSv로 하고 같은 기간 동안 섭취하는 방사성핵종의 한도는 연간섭취한도(ALI)의 1/20로 한다. 이때 외부피폭과 내부피폭이 병존한다면 2 mSv 및 ALI/20에 대한 각각의 분율의 합이 1을 초과하지 아니 하여야 한다.

3. 3호의 사람 중 방사성동위원소 등을 제한적 또는 일시적으로 사용하는 경우 연간 선량한도를 초과하지 아니하는 범위 내에서 0.1 mSv/w 및 20 μSv/h까지 허용할 수 있다.

4. 제2호에서 "운반종사자"란 방사선관리구역 밖에서 방사성물질등을 운반하는 사람으로서 방사선작업종사자에 해당하지 않는 사람을 말한다.

5. 제3호에 해당하는 사람에 대하여 연간 1mSv를 넘는 경우가 발생한 경우로서 위원회가 인정하는 경우에는 위 표 제3호의 유효선량한도값에도 불구하고 피폭방사선량의 합을 5년간 평균하여 연간 1mSv를 넘지 않는 범위에서 해당 1mSv를 넘는 값을 유효선량한도로 한다.

6. 제1호의 유효선량한도란 및 비고 제4호에서 "5년간"이란 1998년 1월 1일부터 기산되는 5년마다의 기간을 말한다.

p9 변경

* 수시출입자

방사선관리구역에 청소, 시설관리 등의 업무상 출입하는 사람(방문, 견학 등을 위하여 일시적으로 출입하는 사람은 제외한다)으로서 방사선작업종사자 외의 사람을 말한다.

p37 추가

⑧ 방사선안전관리자의 세부자격요건

-허가사용자가 선임하는 경우

·면허를 소지한 경우 : 선임일부터 최근 3년 이내에 면허를 취득하였거나 규정에 따른 보수교육을 받은 사람

·방사선관리기술사 자격을 소지한 경우 : 기술사법에 따른 기술사로 등록하거나 등록을 갱신한 사람

-신고사용자가 선임하는 경우 : 방사성동위원소등의 취급업무에 종사한 경력이 있는 사람으로서 선임일부터 최근 3년 이내에 규정에 따른 방사선안전관리자 교육을 받은 사람

-방사선안전관리자가 2명 이상인 경우 : 각각의 방사선안전관리 업무를 명확하게 구분하여야 한다.

p55 변경

3. 정기검사에 갈음하는 자체점검에 대한 서면심사

허가사용자의 자체점검은 다음의 사항에 대하여 실시한다.

-방사성동위원소 등의 구매·사용·저장 및 폐기 현황

-방사성동위원소 등의 사용실적

-방사선작업종사자 및 수시출입자의 현황

-방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭관리·건강진단 현황

-방사선작업종사자의 교육 현황

-사용시설 등의 방사선측정 현황

-방사선측정장비의 보유 현황 및 그에 대한 검정·교정 현황

-방사선기기에 대한 누설점검 실적 및 결과

-보유하고 있는 안전관리기록 현황

-기준준수의무 등에 따른 기술기준에 적합하지 아니한 사항과 그 원인 및 조치에 관한 사항

p64 변경

1. 운반신고

1) 원자력관계사업자가 총리령으로 정하는 다음의 방사성물질 등을 해당 사업소 밖의 장소나 외국으로부터 국내의 해당 사업소로 운반하려는 때에는 운반을 개시하려는 날의 5일 전까지 위원회에 신고하여야 한다.

① B(U)형 운반물

② B(M)형 운반물

③ C형 운반물

④ 핵분열성물질 운반물

⑤ 방사성물질에 의하여 오염된 대형기계장치로서 운반용기로 포장하기에 부적합한 것

⑥ [eqn: rm 1.6m ^{3}]이상의 중ㆍ저준위방사성폐기물

p66 변경

2) 원자력관계사업자 및 그로부터 방사성물질 등의 포장 또는 운반을 위탁받은 자는 총리령으로 정하는 방사성물질 등을 포장 또는 운반할 때마다 그 포장 또는 운반에 관하여 검사를 받아야 한다.

① 원자력관계사업자 *가 다음의 방사성물질 등을 포장 또는 운반하는 경우

-사용후핵연료

-위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 특별운반이 승인된 방사성물질 등

-운반하려는 방사성물질 등의 방사능량이 위원회가 정하여 고시하는 A값의 30배를 초과하는 방사성물질 등

-[eqn: rm 1.6m ^{3}]이상의 중ㆍ저준위방사성폐기물

② ① 외의 자가 다음의 방사성물질 등을 포장 또는 운반하는 경우

-위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 특별운반이 승인된 방사성물질 등

-B(U)형 운반물 또는 B(M)형 운반물

p121 교체

나. 건강진단의 실시시기

①방사선작업종사자 및 수시출입자가 최초로 해당업무에 종사하기 전

②해당업무에 종사 중인 방사선작업종사자 및 수시출입자 : 매년 (전년도 건강진단 이후 12개월간의 피폭방사선량이 일반인에 대한 선량한도를 초과하지 아니한 경우에는 그 해의 직업력 및 노출력과 방사선 취급과 관련된 병력은 생략할 수 있다)

③방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과한 때

p124 교체

1. 종사자 등의 교육

가. 교육의 구분

①방사선작업종사자

-작업 종사 전 교육(신규교육)과 정기교육

* 방사선작업종사자의 교육은 기본교육과 직장교육으로 구분하여 실시한다. 이 경우 기본교육은 안전재단에서 받도록 하여야 하며, 직장교육은 해당 원자력관계사업자가 자체적으로 실시하되 위원회가 지정하여 고시하는 기관에 위탁하여 실시할 수 있다. * 기본교육을 받는 자에 대해서는 평가를 실시할 수 있다. * 보수교육을 받은 자는 해당 연도의 정기교육을 받은 것으로 본다.
교육과정	신규교육 시간		정기교육 시간
	기본교육	직장교육	기본교육			직장교육
			방사선안전관리자	방사선안전관리자 외의 방사선작업종사자	수시출입자
일반분야	8시간 이상	4시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상
방사선투과검사분야	12시간 이상	6시간 이상	매년 5시간 이상	매년 5시간 이상	매년 5시간 이상	매년 5시간 이상
신규교육과 정기교육은 각각 다음의 구분에 따른 사항을 포함하여 실시하되 교육대상자의 방사선안전 지식수준과 경험 등을 고려하여 교육의 내용과 방법을 다르게 할 수 있다.
기본교육			직장교육
･ 원자력시설 이용에 따른 안전관리 ･ 방사성물질 등의 취급 ･ 방사선장해방어 ･ 방사선안전 관계법령 ･ 그 밖에 이용업체의 특성에 따른 교육			･ 이용업체의 방사선안전관리규정1) ･ 이용업체의 방사선원 및 방사선장비의 특성 ･ 그 밖에 이용업체의 특성에 따른 교육

1)방사선안전관리규정이 아니라 안전관리규정이 정확한 표현입니다. 법에서 수정되지 않아 그대로 사용하였습니다.

②원자력관계사업자는 수시출입자에 대하여 기본교육 또는 직장교육을 실시할 수 있다.

③기본교육은 방사선안전관리자, 방사선안전관리자 이외의 방사선작업종사자 및 수시출입자 교육으로 구분하여 실시하여야 한다.

④원자력관계사업자는방사선관리구역에 출입하는 사람에 대해서는 출입할 때마다 방사선장해방지 등에 대하여 안전수칙을 알려주는 등 필요한 교육을 실시하여야 한다. 다만, 법 규정에 교육을 받은 방사선작업종사자 또는 수시출입자는 제외할 수 있다.

p126 삭제

국제협약 이행을 위한 국제기구 직원의 방사선관리구역 출입 :개정되지 않음

p133 변경

방사선작업종사자 및 수시출입자의 건강진단 결과 보고 : 건강진단결과 통보를 받은 해당 분기 경과 후 1개월이내

p139(2016.02.05.출판본에 반영되어 있습니다.)

수시출입자의 경우 건강진단 및 피폭선량기록의 보존기간은 5년입니다.