RISRI 다자바문제집

페이지	줄	수정내용
5	2	가. 원자핵핵 내의
8		문제15번 풀이 : ③ 아인슈타인 : 파동의 입자성, 드브로이 : 입자의 파동성(물질파)
19	3	핵자는 내부로 인력이 작용하므로
22	12	1) 운동에너지가 10keV일 때
37	19	4) 핵종 및 반감기
42	20	[eqn: rm TIMES 0.031 TIMES 3.5=2.16 TIMES 10 ^{6} rm n/s](6승)
48		[문제26]SRI [eqn: rm 10 ^{6}]개의 [eqn: rm ` ^{99} Tc]원자가 40년간 방출하는 [eqn: beta]입자수는 몇 개인가? [eqn: rm ` ^{99} Tc]의 반감기는 [eqn: rm 2.11 TIMES 10 ^{5}]년이다.(반감기 수정 및 풀이 수정) [sol] [eqn: rm ` ^{99} Tc]은 1붕괴당 1[eqn: beta]입자를 방출한다. 40년동안의 붕괴수[eqn: rm = {0.693} over {2.11 TIMES 10 ^{5} y} TIMES 10 ^{6} TIMES int _{0} ^{40} {e ^{- {0.693} over {2.11 TIMES 10 ^{5} y} `t} dt=131.4decay}] [eqn: rm ` ^{99} Tc]은 1붕괴당 1[eqn: beta]입자를 방출하므로 40년동안 131.4개의 [eqn: beta]입자를 방출한다. (참고) 원자수를 이용하여 구할 경우 다음과 같이 구할 수 있다. 40년동안의 붕괴수[eqn: rm =10 ^{6} TIMES (1-e ^{- {0.693} over {2.11 TIMES 10 ^{5} y} TIMES 40y} )=131.4decay]
48		[문제28] 반감기가 1시간인 핵종A와 반감기가 4시간인 핵종B가 있다. 처음 A의 방사능([eqn: rm A _{0}])이 B방사능([eqn: rm B _{0}])의 8배([eqn: rm A _{0} =`8B _{0}]) 였다면 핵종 A와 핵종 B의 방사능이 같아지는 시간(min)은?
93	16	RAl[eqn: =]Rair×([eqn: rm {rho _{air}} over {rho _{Al}}])[eqn: rm =10 ^{3} ㎝ TIMES {1.293 TIMES 10 ^{-3} g/㎤} over {2.7g/㎤} =0.48㎝]([eqn: rm 2.7g/][eqn: rmcm^3]단위 수정)
146		[eqn: rmHDEF= {alpha D+ beta D ^{2}} over {alpha D}]>1 (삭제 : 하나의 예이므로 삭제함)
167		[문제12] Szilard-Chalmer법 적용을 위한 조건을 써라.(스펠링 수정)
169	14	c추적자라고 한다.(c삭제)
174	6	[eqn: rm 1 TIMES 10 ^{12} `㎝ ^{-2} ․s ^{-1}](12승 추가)
184	3	누적형 : 수동형검출기이고 노출시점에 전원이 필요없으며,
224	1	증폭계수가 [eqn: rm 10 ^{3}]인 비례계수관에 5MeV의 에너지를...(정전용량 16pF 삭제)
227	14	[문제389)] 보기 나. Ge(Li)반도체검출기는 보관시에만 액체 질소로 냉각한다.
240	19	제1용질분자(PPO)
251	9	문제01 풀이 3) 단위수정 3) [eqn: rm 1R= {1esu TIMES {1C} over {3 TIMES 10 ^{9} esu}} over {1cm ^{3}} =3.33 TIMES 10 ^{-10} C/cm ^{3} `]
260	1	감마상수 : 1MBq의 137Cs선원으로부터 1m거리에서의 선량률(R/h) [eqn: rm GAMMA = {10 ^{6} d/s TIMES 0.85 gamma /d TIMES 0.662MeV/ gamma TIMES 0.0294cm ^{2} /g} over {4 pi (100cm) ^{2}}# rm ````` TIMES 1.6 TIMES 10 ^{-13} J/MeV TIMES 3600s/h TIMES 10 ^{3} g/kg TIMES {1R} over {8.77 TIMES 10 ^{-3} J/kg} =8.65 TIMES 10 ^{-6} R/h] 단위면적당 방사능 [eqn: rm C _{A} = {100MBq} over {10m ^{2}} =10MBq/m ^{2}] [eqn: rm 10= pi r ^{2``} REL -> {} {} ``r=1.78m] [eqn: rm ln( {1.5 ^{2} +1.78 ^{2}} over {1.5 ^{2}} )=0.88] [eqn: rm dot{X=} pi GAMMA `C _{A} ln( rm {r ^{2} +h ^{2}} over {h ^{2}} )= pi TIMES 8.65 TIMES 10 ^{-6} TIMES 10 TIMES 0.88 rm `=2.39 TIMES 10 ^{-4} R/h]

페이지

줄

수정내용

260

1

감마상수 : 1MBq의 137Cs선원으로부터 1m거리에서의 선량률(R/h)

[eqn: rm GAMMA = {10 ^{6} d/s TIMES 0.85 gamma /d TIMES 0.662MeV/ gamma TIMES 0.0294cm ^{2} /g} over {4 pi (100cm) ^{2}}# rm ````` TIMES 1.6 TIMES 10 ^{-13} J/MeV TIMES 3600s/h TIMES 10 ^{3} g/kg TIMES {1R} over {8.77 TIMES 10 ^{-3} J/kg} =8.65 TIMES 10 ^{-6} R/h]

단위면적당 방사능 [eqn: rm C _{A} = {100MBq} over {10m ^{2}} =10MBq/m ^{2}]

[eqn: rm 10= pi r ^{2``} REL -> {} {} ``r=1.78m]

[eqn: rm ln( {1.5 ^{2} +1.78 ^{2}} over {1.5 ^{2}} )=0.88]

[eqn: rm dot{X=} pi GAMMA `C _{A} ln( rm {r ^{2} +h ^{2}} over {h ^{2}} )= pi TIMES 8.65 TIMES 10 ^{-6} TIMES 10 TIMES 0.88 rm `=2.39 TIMES 10 ^{-4} R/h]

267

12

제1용질분자(PPO)

277

1

[문제450)] 가. 170~240keV

277

[문제452)] 보기  ② C : double escape peak 풀이도 수정할 것

285

[eqn: rmE][MeV]	산란각[eqn: theta]	계산식	[eqn: rmE`` prime][MeV]
0.5	150˚	[eqn: rm E`` prime = {0.5} over {1+ {0.5(1-cos150°)} over {0.511}}]	0.177
1.5	150˚	[eqn: rm E`` prime = {1.5} over {1+ {1.5(1-cos150°)} over {0.511}}]	0.232
0.5	180˚	[eqn: rm E`` prime = {0.5} over {1+ {0.5(1-cos180°)} over {0.511}}]	0.169
1.5	180˚	[eqn: rm E`` prime = {1.5} over {1+ {1.5(1-cos180°)} over {0.511}}]	0.218

297

[문제461)] ③ (답 수정)

321

8

[eqn: rm =0.2b TIMES 10 ^{-24}][eqn: rm cm ^{2} /b][eqn: rm TIMES {8.93g/cm ^{3}} over {63.5g/mol} TIMES 6.02 TIMES 10 ^{23} mol ^{-1} TIMES 29]

358

문제566번 문제 및 풀이 수정

[문제566)] 다음 중 올바른 설명은 몇 개인가?

가. 투과성방사선에 의한 인체 외부피폭에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 흡수선량이다.

나. 체내피폭의 방어원칙에는 blocking, 선원의 격납, 농도의 희석, 섭취경로의 차단 등이 있다.

다. 방사성 핵종의 체내피폭에 의한 위험은 동일한 선량의 외부피폭에 의한 위험보다 크다.

라. 방사성물질에 의한 종사자의 체내섭취를 일으키는 주 경로는 피부를 통한 침입이다.

① 1개                 ② 2개                 ③ 3개                 ④ 4개

② 방사성 핵종의 체내피폭에 의한 위험과 동일한 선량의 외부피폭에 의한 위험은 같다. 종사자의 방사성물질에 의하여 가장 많은 체내섭취를 일으키는 경로는 호흡기를 통한 흡입이다.

393

풀이수정

[eqn: rm I= {M} over {{1} over {T} int _{0} ^{T} {E _{u} (t)dt}} = {300 rm TIMES 10 ^{3} Bq/L TIMES 2L it rm} over {{1} over {30 it rm} int _{0} ^{30} {0.069e ^{-0.069t} dt}} = {6 TIMES 10 ^{5} rm Bq it rm} over {0.02913} =2.06 TIMES 10 ^{7} rm Bq]

[eqn: rmH _{E} =]2.06×107Bq×1.8×10-8mSv/Bq=0.371mSv

409

문제636풀이수정(성능목표치→안전목표치로 변경)

④ 안전목표치 : 심층처분시설 폐쇄후, 자연현상과 인간침입을 망라한 주요시나리오에 따른 방사선피폭으로 인한 연간 총 위험도가 대표인에 대해 10-6을 초과하지 않고 발생가능성이 낮은 확률자연현상과 인간침입 등 단일 시나리오에 따른 예상피폭선량이 대표인에 대해 연간 10mSv를 초과하지 않아야 한다.

페이지	줄	수정내용
409		[문제637 및 풀이 수정]원자력발전소에서 발생하는 방사성폐기물에 대하여 다음 설명 중 올바르지 않은 것은? ① 액체 방사성폐기물의 농축처리방법에는 응집침전법, 이온교환법, 증발처리법, 등이 있으며, 가장 제염계수가 높은 처리방법은 증발처리법이다. ② 고준위방사성폐기물 심층처분시설에 관한 일반기준에서 정의한 대표인은 안전성평가가 수행될 기간과 환경을 고려하여 해당 처분시설로부터 방사선영향을 받는 집단 중 낮은 피폭을 받는 사람들의 보편적 생활습관과 섭생을 따르는 대표적 개인을 말한다. ③ 방사성폐기물의 처리원칙 중 희석, 분산은 액체 또는 기체의 처리방식에 해당한다. ④ 동일부지내 다수의 원자력관계시설을 운영할 경우 제한구역경계에서의 연간선량 제한치는 유효선량은 0.25mSv이고 갑상선의 등가선량은 0.75mSv이다. 풀이 : ② 대표인 : 안전성평가가 수행될 기간과 환경을 고려하여, 해당 처분시설로부터 방사선영향을 받는 집단 중 높은 피폭을 받는 사람들의 보편적 생활습관과 섭생을 따르는 대표적 개인
410		[문제642 수정]다음은 방사성폐기물의 처리 및 처분에 관한 설명이다. 올바른 것은 몇 개인가? 가. 고준위방사성폐기물의 처분방법에는 지층처분, 심해저퇴적층처분이 있다. 나. 우리나라 고시에는 방사성폐기물의 처분방식을 심층처분, 동굴처분, 표층처분, 매립층처분으로 분류하고 있다. 다. 고준위방사성폐기물은 반드시 심층처분하여야 한다. 라. 방사능농도 4000Bq/g이거나 열발생률 2kW/m3을 초과하는 경우 고준위폐기물로 분류한다. 마. 기체방사성폐기물은 희석하여 필터를 통해 대기 중에 확산하여 처리한다. 바. 방사성 기체처리계통의 HEPA필터는 고효율의 방사성옥소 제거용 필터이다. 사. HEPA필터는 prefilter후단에 설치한다. 아. 우리나라의 고준위방사성폐기물의 심층처분시설의 안전목표치는 대표인에 대해 1mSv/y이다. 자. 고준위 방사성폐기물의 고화 방법으로 유리화가 가장 적당하다. ① 5개 ② 6개 ③ 7개 ④ 8개 [풀이] ② 방사능농도 4000Bq/g 및 열발생률 2kW/m3을 초과하는 경우 고준위폐기물로 분류한다. HEPA필터는 고효율의 입자 제거용 필터이다. 우리나라의 고준위방사성폐기물의 심층처분시설의 안전목표치는 대표인에 대해 10mSv/y이다.
414		제도적 관리기간 삭제 성능목표치를 안전목표치로 수정 : 7) 안전목표치 : 심층처분시설 폐쇄후, 자연현상과 인간침입을 망라한 주요시나리오에 따른 방사선피폭으로 인한 연간 총 위험도가 대표인에 대해 10-6을 초과하지 않고 발생가능성이 낮은 확률자연현상과 인간침입 등 단일 시나리오에 따른 예상피폭선량이 대표인에 대해 연간 10mSv를 초과하지 않아야 한다.

2018년 3월26일 추가수정

15페이지 : 문제47 보기3번 –12.1eV → 12.1eV (풀이) [eqn: rm DELTA E=-13.6/3 ^{2} -(-13.6/1 ^{2} rm )=12.1eV it]

141페이지 : 문제287번 수정

[문제287)] 다음 설명 중 올바른 것끼리 짝지은 것은?

가.  생물학적효과비(RBE)는 어떤 효과를 일으키는 기준 방사선의 흡수선량에 대한 동일한 생물학적 효과를 내는 다른 방사선의 흡수선량의 비의 역수이다.

나.  선질계수(Q)는 LET를 바탕으로 하여 장기 또는 조직의 특정지점의 값으로 구한다.

다.  방사선가중치(wR)는 확률적영향에 대해 RBE를 고려하였다.

라. 일반적으로 생물학적효과비(RBE)의 기준방사선은 250kVp X선이다.

① 가, 나, 다         ② 가, 나, 라         ③ 가, 다, 라         ④ 가, 나, 다, 라

273페이지 : 문제09 답수정 [eqn: rm 0.8 mu Ci TIMES 3.7 TIMES 10 ^{4} rm `dps/ mu Ci TIMES 1 beta /d TIMES int _{0} ^{1} {e ^{- {0.693} over {2.31} t} dt TIMES 0.18}][eqn: rm =4603count]

방사선 핵심내용 뽀개기

2018년 3월3일 10시30분

추가수정페이지 : 23, 221, 223, 288

23페이지 수정 :

141페이지 수정

221페이지 : 100%C3Hg → 100%C3H8

223페이지 : 도체검출기 → 반도체검출기

267페이지 :

288페이지 :

439페이지 :

440페이지 수정

443페이지 수정 : 제도적 관리기간 삭제 및 성능목표치를 안전목표치로 변경

462페이지 수정

462페이지 수정

원자력관계법령

* 22페이지 2종→ 3종 : 수정되어 있는 경우에는 해당되지 않음

운반물의 등급분류

1. 운반물 또는 덧포장의 분류등급은 운반지수 및 표면방사선량률을 고려하여 결정할 것

2. 운반지수와 표면방사선량률의 조건 중에서 어느 하나가 다른 하나보다 더 높은 등급에

해당하는 경우에는 더 높은 등급으로 분류할 것

조건		등급분류
운반지수	외부 표면 임의점에서의 최대방사선량률(mSv/h)
0	0.005 이하	제1종 백색운반물
0 초과 1 이하	0.005 초과 0.5 이하	제2종 황색운반물
1 초과 10 이하	0.5 초과 2 이하	제3종 황색운반물
10 초과	2 초과 10 이하	제3종 황색운반물*

*반드시 전용으로 운반할 것

* 26페이지 방사성폐기물 관련 용어 전면 수정

제도적 관리기간 삭제

성능목표치 → 안전목표치로 변경

1. 심층처분 : 방사성폐기물을 사람의 접근과 방사성핵종의 생태계 유입이 제한될 수 있도록 지하 깊은 곳의 안정한 지층구조에 처분하여 인간 생활권으로부터 영구히 격리시키는 것을 말한다.

2. 처분시스템 : 방사성폐기물, 공학적 방벽을 비롯한 설계특징, 천연방벽, 방사선영향에 연관되는 부지환경, 처분시설 운영관리 등 처분시설의 안전성을 구성하는 성분 모두를 말한다.

3. 천연방벽 : 처분장에서 방사성핵종의 이동, 처분시설로 지하수 침투 또는 사람의 침입 및 방사성폐기물의 노출을 제한할 수 있는 천연의 지하구조 및 지표구조로서, 처분된 방사성폐기물 또는 공학적 방벽을 둘러싼 암반과 토양 등을 포함한다.

4. 공학적 방벽 : 처분환경에서 방사성폐기물의 유출과 처분시설로의 지하수 침투 또는 사람의 침입을 제한하는 역할을 하는 인공물로서 포장용기, 처분용기, 완충재, 처분고 구조물, 뒤채움재 등을 포함한다.

5. 처분고 : 처분시설에서 방사성폐기물이 최종적으로 정치되는 설비로서 방벽에 의해 격리되는 독립적인 처분용 구조물을 말한다.

6. 방사성폐기물 처분시설의 안전목표치와 성능목표치

고준위처분시설(심층처분시설)	중·저준위처분시설
안전목표치 : 심층처분시설 폐쇄후, 자연현상과 인간침입을 망라한 주요시나리오에 따른 방사선피폭으로 인한 연간 총 위험도가 대표인에 대해 10-6을 초과하지 않고 발생가능성이 낮은 확률자연현상과 인간침입 등 단일 시나리오에 따른 예상피폭선량이 대표인에 대해 연간 10mSv를 초과하지 않아야 한다.	성능목표치 : 방사성폐기물 처분시설은 폐쇄 후 자연적 또는 인위적 요인으로 비롯된 예상하기 어려운 현상으로 인한 연간 위험도는 10-6이하로 제한되어야 하며, 결정집단의 개인에게 미치는 방사선 영향으로 정상적인 자연현상으로 의한 연간선량은 0.1 mSv를 초과하지 않아야 한다.
대표인 : 안전성평가가 수행될 기간과 환경을 고려하여, 해당 심층처분시설로부터 방사선영향을 받는 집단 중 높은 피폭을 받는 사람들의 보편적 생활습관과 섭생을 따르는 대표적 개인	결정집단 : 전성평가가 수행될 기간과 환경을 감안하여, 주어진 중·저준위처분시설 주변에서 방사성폐기물의 누출에 따른 방사선영향이 가장 클 것이라 예상되는 보편적 생활습관과 섭생을 보이는 개인들의 집단

7. 폐쇄 후 관리 : 처분시설이 설계성능을 유지함을 입증하기 위하여 수행되는 행위를 총칭하는 것으로서 감시, 접근제한, 보수작업 등의 적극적인 활동과 토지사용통제, 기록보관 등의 소극적인 활동을 모두 포함한다.

8. 위험도 : 처분된 방사성폐기물로 인한 방사선피폭으로 초래될 보건위험의 정도를 정량적으로 나타낸 것으로, 방사선피폭으로 이어지는 시나리오가 일어날 확률과 그 피폭방사선량에 의한 보건위험 확률의 곱으로 표현된다. 대표인에 대한 선량은 유효선량값으로 평가하며, 선량값을 위험도로 환산하기 위해 Sv 당 0.05의 위험도계수를 적용한다.

9. 자연현상 : 인간침입 이외에 처분시스템에 변화를 초래할 수 있는 모든 자연적 현상을 총칭하는 것으로, 처분시스템의 점진적 진화를 나타내는 정상자연현상과 천재지변 또는 방벽의 조기파손 등 발생가능성이 낮은 확률자연현상을 포함한다.

10. 인간침입 : 처분시설 폐쇄 후 방벽의 성능을 훼손할 수 있는 사람의 행위를 총칭하는 것으로서 의도적 침입은 제외한다.

11. 시나리오 : 안전성평가에서 방사성폐기물의 누출과 이동 그리고 궁극적으로 방사선영향을 추정하기 위해 가정한 조건이나 사건의 세트를 말한다.

12. 성능기간 : 방사성폐기물의 처분에 따른 안전을 위해 해당 처분시스템이 성능을 나타내야 할 기간을 말한다.

13.  고건전성용기 : 우리나라의 일반적인 지하 환경 및 처분 조건에서 300년 이상의 건전성을 유지할 수 있는 방사성폐기물 포장용기

14. 표층수 : 담수·염수를 포함하여 지표면상에 존재하는 모든 물

15.  지하수 : 지표면 아래로 침투하여 지하의 공극 또는 공동을 채우고 있는 모든 물

16.  유리수 : 포장물 내에서 물리·화학적으로 결합되어 있지 않은 물

(포장물 내의 유리수는 최대한 제한되어야 하며, 폐기물 부피의 0.5%를 초과해서는 안 되며, 고건전성용기를 사용하는 경우에는 폐기물 부피의 1%를 초과해서는 안된다.)

17.  킬레이트제  등 : 킬레이트제 및 킬레이트 화합물로서, 유기물질과 결합하여 고리형 착화합물을 형성시켜 방사성핵종의 유동성을 촉진시키는 유기물질

18.  임계안전 : 핵분열성 물질에 기인한 핵분열 연쇄반응이 더 이상 지속되지 않은 상태

19.  척도인자 : 값이 알려진 방사성핵종의 농도를 이용하여 직접 측정이 어려운 다른 미지의 핵종의 농도를 유추하는 데 적용할 수 있는 핵종간 존재비 또는 상관계수

20.  고형화 : 유동성이 있는 물질을 하소, 건조, 시멘트화, 아스팔트화, 유리화 등의 방법으로 물리적으로 안정한 고체 형태로 바꾸는 것을 말하며, 폐필터 등의 고체 물질을 시멘트 등으로 고정화하는 것

21.  침출 : 방사성폐기물이 물과 접촉하는 경우에 용해, 확산 등에 의해 방사성핵종이 방사성폐기물로부터 누출되는 현상

162~163페이지

제도적 관리 → 폐쇄 후 관리로 변경

[문제038]방사성폐기물의 처분시설이 설계성능을 유지함을 입증하기 위하여 수행되는 행위를 총칭하여 폐쇄 후 관리라고 한다. 다음 중 폐쇄 후 관리의 적극적인 활동에 해당하지 않는 것은?

① 토지사용통제, 기록보관          ② 감시          ③ 접근제한          ④ 보수작업

[sol] ①

[문제043]다음은 처분시설과 특수형방사성물질의 시험과 관련된 내용이다. 다음 설명 중 올바르지 않은 것은?

① 처분시설의 운영종료시 처분과 관련된 모든 활동을 완결하고 장기안전성을 확보하기 위해 취해지는 일련의 관리적, 기술적 조치를 폐쇄라고 한다.

② 방사성폐기물의 처분시설이 설계성능을 유지함을 입증하기 위하여 수행되는 행위를 총칭하여 폐쇄 후 관리라고 하며, 토지사용통제, 기록보관등의 적극적 관리활동과 감시, 접근제한, 보수작업 등의 소극적 활동을 모두 포함한다.

③ 특수형방사성물질의 충격시험 높이는 9미터이다.

④ 특수형방사성물질을 열시험 할 경우 800℃까지 가열하여 10분을 유지한 후, 자연적으로 냉각시킨다.

[sol] ②

폐쇄 후 관리 : 처분시설이 설계성능을 유지함을 입증하기 위하여 수행되는 행위를 총칭하는 것으로서 감시, 접근제한, 보수작업 등의 적극적인 활동과 토지사용통제, 기록보관 등의 소극적인 활동을 모두 포함한다.