2022년 개정·수정 내용

133페이지를 아래와 같이 변경할 것(녹색 부분 추가)

○ 원자력관계사업자가 방사선장해방지를 위해 조치해야 할 사항

1. 방사선량 및 방사성오염의 측정

2. 건강진단

3. 피폭관리

4. 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 않도록 필요한 조치를 할 것

5. 방사성물질의 방출량 및 피폭방사선량을 가능한 한 합리적으로 낮게 유지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

6. 방사선장해를 받은 사람 또는 방사선장해를 받은 것으로 보이는 사람에 대해 원자력이용시설의 출입제한 및 그 밖의 보건상 필요한 조치를 할 것

원자력관계사업자 중 신고사용자의 경우 다음의 조치사항에 예외로 한다.

① 방사선량 및 방사성오염의 측정   ② 건강진단   ③ 피폭관리

139페이지를 아래와 같이 변경할 것(녹색 부분 추가)

3.  기본교육은 방사선안전관리자, 방사선안전관리자 이외의 방사선작업종사자 및 수시출입자 교육으로 구분하여 실시하여야 한다.

4.  원자력관계사업자는 방사선관리구역에 출입하는 사람에 대해서는 출입할 때마다 방사선장해방지 등에 대하여 안전수칙을 알려주는 등 필요한 교육을 실시하여야 한다.

5. 신고사용자의 경우에는 방사선안전관리자 외의 방사선작업종사자에게 교육훈련을 실시하지 않을 수 있다.

193페이지 문제11번 풀이 수정

핵물질관계법령 정오표
페이지	수정전	수정후
193	[11]풀이 1) [eqn: rm 30MTU TIMES (0.025-0.003)=w[MTU] TIMES (0.0072-0.0025)] → [eqn: rm w=140.43MTU] 2) [eqn: rm 40MTU TIMES (0.04-0.003)=w[MTU] TIMES (0.0072-0.0025)] → [eqn: rm w=314.9MTU] 1) + 2)[eqn: =]455.33MTU	[11]풀이 1) [eqn: rm 30MTU TIMES (0.025-0.003)=w[MTU] TIMES (0.0072-0.003)] → [eqn: rm w=157.14MTU] 2) [eqn: rm 40MTU TIMES (0.04-0.003)=w[MTU] TIMES (0.0072-0.003)] → [eqn: rm w=314.9MTU] 1) + 2)[eqn: =]509.52MTU

아래 내용은 2021년에 수정하신 분은 해당 없습니다.

2021년 개정·수정 내용

*12페이지

○ 기록준위 : 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대한 피폭방사선량을 관리하기 위한 최소값으로서, 그 값은 최저측정준위로 한다.을 말하며, 판독업무자는 기록준위 미만의 피폭방사선량은 “기록준위 미만”으로 표기하여 관리하여야 한다.

*16페이지

인과확률 삭제(고시 방사선작업종사자 등의 업무상 질병 인정범위에 관한 규정 폐지)

*23페이지 추가(푸른색 부분)

☞ 운반지수의 산출

1. 단일의 운반물·덧포장·탱크·화물컨테이너의 외부표면으로부터 1 m 거리에서의 mSv/h 단위로 나타내는 최대 방사선량률의 값에 100을 곱하여 수치를 구할 것. 다만, 단일의 운반물이 우라늄 및 토륨 광석과 그 농축물인 경우 최대 방사선량률을 다음에서 정한 값으로 볼 수 있다.

- 우라늄 및 토륨의 광석과 물리적 농축물 : 0.4 mSv/h

- 토륨의 화학적 농축물 : 0.3 mSv/h

- 육불화우라늄을 제외한 우라늄의 화학적 농축물 : 0.02 mSv/h

*24페이지

○ 핵임계안전지수 : 핵분열성물질이 들어 있는 운반물·덧포장·탱크 또는 화물컨테이너에 지정되는 등급으로서 운반물·덧포장·탱크 또는 화물컨테이너의 집적량을 관리하기 위하여 사용되는 수치

☞ 핵임계안전지수의 산출

1. 핵분열성물질 운반물의 핵임계 안전지수는 정상운반조건에서 운반물의 배열 및 운반사고조건에서 운반물의 배열에서 산출한 두 개의 N의 값 중에서 작은 것으로 50을 나누어 결정된 수치로 할 것(핵임계안전지수[eqn: =rm {50} over {N}])

2. 무한갯수의 운반물이 미임계를 유지하는 경우 핵임계 안전지수의 값은 영(0)으로 할 것

3. 여러개의 운반물이 포함된 화물에 대한 핵임계 안전지수는 포함되어 있는 모든 운반물의 핵임계 안전지수의 합으로 할 것

*95페이지(붉은 색 변경) :「건축법령시행령」의 용어를 참조하여 용어를 정비하고 오용된 용어를 바로잡고 핵연료주기시설에 대해서도 화재방호계획을 수립토록 근거를 마련함

9. 화재방호에 관한 설계기준

1) 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기는 화재 및 폭발의 가능성과 그로 인한 영향이 최소화될 수 있도록 다음의 기준에 적합하도록 설계하고 배치하여야 한다.

① 핵연료주기시설내 어느 한 지역에서 화재가 발생하는 경우 안전정지·잔열제거 및 방사성물질 누출방지 능력에 현저한 지장을 초래하지 아니할 것

② 핵연료주기시설 전체에 가능한 한 불연성물질 또는 내열재료를 사용하고 내화구조로 하여야 하며, 화재가 발생하더라도 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기에 미치는 악영향을 최소화할 수 있도록 해당 설비의 안전의 중요도에 따라 적절한 능력을 가진 화재탐지 및 소화계통을 설치할 것

③ 소화계통의 고장·손상 또는 오동작으로 인하여 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기들의 안전성 능력이 심각하게 저하되지 아니하도록 할 것

2) 핵연료주기시설에 대하여는 다음의 사항을 고려하여 화재위험도분석을 하여야 한다.

① 화재방호구역의 구분

② 가연성물질의 종류 및 크기

③ 설계기준화재의 범주

④ 화재감지 및 진압설비

⑤ 화재위험성의 평가

⑥ 원자로안전정지·잔열제거·화재감시 및 방사성물질 누출방지 능력

핵물질관계법령 정오표
페이지	수정전	수정후
190	[01]풀이 1) U-235 농축도 1%이상이므로 1kg×(0.04)2[eqn: rm =1.6 TIMES 10 ^{-3}]EKG이다.	[01]풀이 1) U-235 농축도 1%이상이므로 1kg×(0.03)2[eqn: rm =9 TIMES 10 ^{-4}]EKG이다.
190	[02]문제 1MeV의 중성자가 C-14원자핵과 ....	[02]문제 1MeV의 중성자가 C-12원자핵과 ....
191	[04]풀이 [eqn: rm UO _{2}]전체분자량이 269.139 g/mol일 때 10.5[eqn: rm g/cm ^{3}]이므로 우라늄만의 밀도는 다음과 같다. [eqn: rho _{rmU} = {237.15} over {269.139} TIMES 10.5 rm g/cm ^{3} =9.25g/cm ^{3}]	[04]풀이 [eqn: rm UO _{2}]전체분자량이 269.148 g/mol일 때 10.5[eqn: rm g/cm ^{3}]이므로 우라늄만의 밀도는 다음과 같다. [eqn: rho _{rm U it} = {237.15} over {269.148} TIMES 10.5 rm g/cm ^{3} =9.25g/cm ^{3}]
193	[10]풀이 [eqn: rm chi [kgU] TIMES (0.04-0.003)=100kgU TIMES (0.007-0.003)# rm REL -> {} {} w=21.62kgU]	[10]풀이 [eqn: rm w[kgU]][eqn: rm TIMES (0.04-0.003)=][eqn: rm 200][eqn: rm kgU TIMES (0.007-0.003)] [eqn: rm REL -> {} {} w=21.62kgU]
193	[11]풀이 1) [eqn: rm 30MTU TIMES (0.025-0.003)=w[MTU] TIMES (0.0072-0.0025)] → [eqn: rm w=140.43MTU] 2) [eqn: rm 40MTU TIMES (0.04-0.003)=w[MTU] TIMES (0.0072-0.0025)] → [eqn: rm w=314.9MTU] 1) + 2)[eqn: =]455.33MTU	[11]풀이 1) [eqn: rm 30MTU TIMES (0.025-0.003)=w[MTU] TIMES (0.0072-0.003)] → [eqn: rm w=157.14MTU] 2) [eqn: rm 40MTU TIMES (0.04-0.003)=w[MTU] TIMES (0.0072-0.003)] → [eqn: rm w=314.9MTU] 1) + 2)[eqn: =]509.52MTU
194	[12]풀이 [eqn: rm W=86.154-16.51=70.154Mt]	[12]풀이 [eqn: rm W=86.154-][eqn: rm 16][eqn: rm =70.154Mt]
195	[15]풀이 누계연소도 [eqn: rm = {2815MW TIMES 250Day TIMES 0.98} over {61.7MTU} =10265.4MWD/MTU]	[15]풀이 누계연소도 [eqn: rm = {2815MW TIMES 250Day TIMES 0.9} over {61.7MTU} =10265.4MWD/MTU]
196	[17]풀이 → [eqn: rm 1598.1g/day]	[17]풀이 → [eqn: rm w][eqn: rm =1598.1g/day]