길라잡이

344페이지

각주 337 : ...... 5등급은 A/D<0.01 및 A가 규제면제수량을 초과하는 경우이다.

다자바문제집

153페이지

문제19번

[문제19] 눈의 수정체에 방사선이 조사되었을 때 발생될 수 있는 장해는 무엇인가? 또 눈의 수정체의 문턱선량은 얼마인가?

[sol]

눈의 수정체는 방사선감수성이 높은 조직의 하나로 수정체혼탁이나 백내장이 발생할 수 있다.

장해의 종류	1회 급성피폭
수정체 혼탁	0.5Gy
백내장

ICRP103에서는 눈의 수정체에 대해서 추후 검토가 필요하다고 권고하였고, ICRP116에서 눈의 수정체의 등가선량한도가 5년간 평균하여 20mSv/y, 단일한 1년에 대해 50mSv를 초과하지 않도록 하향 권고되었다.

273페이지

문제08번

[문제08]SRI 1붕괴당 1개의 [eqn: beta]선을 방출하는 어떤 핵종 0.8[eqn: mu]Ci를 1분간 측정하여 얻을 수 있는 계수치의 기대값은 얼마인가? 이 핵종의 반감기는 2.31분, 계수효율은 18%이다.

[sol]

[eqn: rm 0.8 mu Ci TIMES 3.7 TIMES 10 ^{4} rm `dps/ mu Ci TIMES 1 beta /d TIMES int _{0} ^{60} {e ^{- {0.693} over {2.31 TIMES 60} t} dt TIMES 0.18}][eqn: rm =2.762 TIMES 10 ^{5} count]

개정된 원자력관계법령(페이지 전체변경 : 55~65페이지 사이에 아래의 내용이 있으며, 전체를 변경하시기 바랍니다)

* 안전검사제도 - 방사선기기의 설계승인과 검사

1. 취지

수입 방사선기기의 안전성 확인 및 국내 제작 방사선기기의 품질 향상

2. 설계승인

1)  방사선기기를 제작하려는 자 또는 외국에서 제작된 방사선기기를 수입하려는 자는 위원회의 형식별로 설계승인을 받아야 한다. 이를 변경하려는 때에도 또한 같다. 설계승인의 기준은 아래와 같다.

- 방사선기기의 파손ㆍ마모 등에 의하여 방사선원이 쉽게 이탈되거나 방사선장해가 발생할 우려가 없을 것

- 방사선기기의 설계 및 구조가 위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞을 것

2)  다음의 경우에는 위원회의 승인을 받지 아니하고 방사선기기를 제작하거나 수입할 수 있다.

- 승인을 받은 방사선기기와 동일한 형식의 방사선기기를 제작하거나 수입하려는 경우

- 시험용으로 시제품을 개발하거나 비영리 단체의 학술연구를 위한 경우로서 위원회가 정하여 고시하는 기준에 적합한 경우

- 수출전용으로 방사선기기를 제작하는 경우로서 위원회가 정하여 고시하는 기준에 적합한 경우

- 의료기기법에 따라 품목별 제조허가 또는 제조인증을 받거나 제조신고를 한 경우

- 의료기기법에 따라 품목별 수입허가 또는 수입인증을 받거나 수입신고를 한 경우

3) 제출서류 : 설계승인신청서 + 아래 첨부서류

- 설계자료

- 안전성평가자료

- 품질보증계획서*

*  방사선기기를 제작하려는 경우에만 해당하며, 외국에서 수입한 방사선기기에 대하여는 품질보증계획서를 제출하지 아니하며, 제작국에서 인증된 제작검사 관련증명서 또는 제작사가 발행한 품질보증 관련 증명서를 제출한다.

3. 검사

1) 설계승인을 받은 자는 제작 또는 수입한 방사선기기를 승인받은 방사선기기의 형식별로 총리령으로 정하는 바에 따라 위원회의 검사를 받아야 한다.

2) 검사방법

- 방사선기기의 검사는 방사선기기의 제작, 출하 또는 현장설치 등의 과정에 대하여 현장입회의 방법으로 한다.

- 검사는 방사선기기 구입 사용자가 법에 따른 허가 또는 신고 조치를 완료한 후에 수행하되, 검사과정에서 방사선방출을 수반하여 검사 수행 전에 시설검사가 필요한 경우에는 시설검사 완료 후에 수행한다.

- 검사는 검사신청자의 시설 및 장비를 이용하여 검사신청자가 수립하여 타당성을 입증하는 검사방법으로 수행한다.

3) 검사의 면제 : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 검사를 면제한다.

- 검사에 합격한 방사선기기와 동일한 형식의 방사선기기를 제작하거나 수입하는 경우

- 제작국의 인허가 절차를 완료한 방사선기기를 수입하는 경우로서 해당 방사선기기의 차폐 및 안전계통이 사용시설과 연동되어 조립ㆍ설치되지 않는 것(방사선기기 설계승인 신청자가 관련 증빙서류를 제시함으로서 확인한다.)

4) 허가사용자 및 신고사용자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방사선기기를 사용하여야 한다.

- 법 규정에 의한 검사에 합격되거나 법 규정에 의해 검사가 면제된 방사선기기

- 법 규정에 의해 설계승인이 면제된 방사선기기

개정된 원자력관계법령(페이지 전체변경 : 121~125페이지 사이에 아래의 내용이 있으며, 추가된 내용만 변경하시기 바랍니다)

나. 건강진단의 실시시기

① 방사선작업종사자 및 수시출입자가 최초로 해당업무에 종사하기 전

②  해당업무에 종사 중인 방사선작업종사자 및 수시출입자 : 매년 (전년도 건강진단 이후 12개월간의 피폭방사선량이 일반인에 대한 선량한도를 초과하지 아니한 경우에는 그 해의 직업력 및 노출력과 방사선 취급과 관련된 병력은 생략할 수 있다)

③ 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과한 때

아래의 내용만 추가하시면 됩니다.

산업안전보건법에 의한 배치전 건강진단을 받은 경우 ①의 건강진단을 받은 것으로 보고 방사선유해인자에 대한 특수건강진단을 받은 경우 ②의 건강진단을 받은 것으로 본다.

123~127페이지 사이

종사자교육 추가

주1. 방사선작업종사자가 산업안전보건법에 따른 정기교육에서 산업안전보건법 시행규칙 별표8-2 제1호라목 33에 해당하는 교육을 받은 경우 해당 교육시간만큼 해당연도 정기교육 중 직장교육을 받은 것으로 본다.

주2. 신규 방사선작업종사자가 산업안전보건법에 따른 안전보건 특별교육에서 산업안전보건법 시행규칙 별표8-2 제1호라목 33에 해당하는 교육을 받은 경우 해당 교육시간만큼 신규교육 중 직장교육을 받은 것으로 본다.

산업안전보건법 시행규칙 별표 8의2 제1호라목 33에 해당하는 교육
33. 방사선 업무에 관계되는 작업 (의료 및 실험용은 제외한다)	○ 방사선의 유해·위험 및 인체에 미치는 영향 ○ 방사선의 측정기기 기능의 점검에 관한 사항 ○ 방호거리·방호벽 및 방사선물질의 취급 요령에 관한 사항 ○ 응급처치 및 보호구 착용에 관한 사항 ○ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

상기 내용과 관련된 법령문제도 함께 변경

194페이지

[문제080]다음은 방사선기기의 설계승인에 대한 설명이다. 올바르지 않은 것은?

①  방사선기기를 제작하려는 자 또는 외국에서 제작된 방사선기기를 수입하려는 자는 위원회의 형식별로 설계승인을 받아야 한다.

② 승인을 받은 방사선기기와 동일한 형식의 방사선기기를 제작하거나 수입하려는 경우에는 설계승인을 받지 않아도 된다.

③ 외국에서 수입한 방사선기기에 대하여는 품질보증계획서를 제출하여야 한다.

④ 의료기기법에 따라 품목별 제조허가 또는 제조인증을 받거나 제조신고를 한 경우에는 설계승인을 받지 않아도 된다.

[sol]③

[문제081]다음은 방사선기기의 검사에 대한 설명이다. 올바르지 않은 것은?

① 방사선기기의 검사는 방사선기기의 제작, 출하 또는 현장설치 등의 과정에 대하여 서면으로 한다.

② 제작국의 인허가 절차를 완료한 방사선기기를 수입하는 경우로서 해당 방사선기기의 차폐 및 안전계통이 사용시설과 연동되어 조립ㆍ설치되지 않은 경우 검사를 면제한다.

③ 검사에 합격한 방사선기기와 동일한 형식의 방사선기기를 수입하는 경우 검사를 면제한다.

④ 검사에 합격한 방사선기기와 동일한 형식의 방사선기기를 제작하는 경우 검사를 면제한다.

[sol]①

224페이지

[문제003]다음 중 올바르지 않은 것은?

① 방사선작업종사자의 건강진단은 종사 전에 반드시 실시하여야 하며, 산업안전보건법에 의한 배치전 건강진단을 받은 경우 이에 갈음할 수 있다.

② 물리적 반감기가 100일 미만인 밀봉선원은 누설점검의 대상이 아니다.

③ 방사선작업종사자가 장해를 받을 우려가 있을 경우 출입시간 단축, 출입금지 또는 방사선피폭우려가 적은 업무로의 전환 등 필요한 조치를 하여야 한다.

④  방사선투과검사분야의 방사선작업에 종사하고자 하는 자는 종사 전에 기본교육 12시간 이상 및 직장교육 6시간 이상의 교육훈련을 이수하여야 한다.

[sol]②