방사선길라잡이 사이버강좌에서 정확도와 정밀도의 원인이 바뀌었습니다.

계통오차

(계통오차는 재현성의 개념으로 통계에서는 사용하지 않습니다. 참값에 가깝게 가지 않더라도 몇 번 측정하면 비슷한 값이 되므로 정밀도는 좋아진다고 표현할 수 있습니다.)

동일 측정 조건 (예를 들어 동일 측정기, 종일 측정 위치 및 동일 환경 조건) 하에서 항상 같은 크기와 같은 부호를 가지는 오차, 계통오차는 주로 측정기, 측정 방법 및 피측정물의 불완전성과 환경의 영향에 의해 생기는 것이다.

이런 오차는 어떤 일정한 방향으로 계통적으로 나타나는 오차를 말한다. 정밀도(precision)가 우수하다는 전제하에 설명될 수 있는 종류이다. 즉 매일 측정을 하여 갈 때 어떤 날부터 갑자기 계단적인 측정치를 얻게 되는 경우를 뜻한다.

우연오차

도기, 측정기, 피측정물, 환경 및 관측자가 파악할 수 없는 변화에 의해 야기 된다.

이것은 동일한 조건하에서 항상 같은 크기를 가지지 않은 측정 오차인데 그 부호와 크기가 변동하는 것이다.  우연 오차는 하나만 파악 할 수가 없으며, 측정 결과를 부정확한 것으로 하고 측정 방법의 좋고 나쁨을 판별하는 기초를 이루는 것으로 측정의 부정확도의 일부를 구성한다.

이런 오차는 한 측정법에서 계통적 오차를 일으키는 모든 원인을 다 제거한 후에 비로서 설명될 수 있는 종류이다. 즉, 우연오차는 허용오차 범위 내에 포함되어야 하는 점이며, 이에서 벗어난 우연 오차가 발생된다면 그 측정 방법에는 사용될 수 없다.

(문제) 정확도(Accuracy)와 정밀도(Precision)를 정의하고 원인을 기술하시오.

정답

정확도 : 관측치와 참값의 차이정도 (우연오차)

(원인) (1) 붕괴의 통계적 현상 (2) 상호작용의 통계적 현상

정밀도 : 반복관측치 간의 차이정도 (계통오차)

(원인) (1) 오 교정 (2) 관측오차 (3) 환경간섭