RISRI Summary Book 정오표

페이지	변경전	변경후
198	-	아래 참조
233	그림10-1. PN접합형 반도체 아래 추가	대표적인 예로 P형 Si반도체에 인(P)을 열 확산시키면 표면이 N층이 형성된다. 주로 하전입자의 측정에 사용되는데 N형층이 두꺼워서 하전입자가 통과하면서 흡수가 일어나므로 에너지분해능은 낮다. 이때 흡수가 일어나는 N층을 사층(불감층)이라고 한다.
327	유효선량은 방사선에 의한 확률적 영향의 방어목적으로 정의된 양이다. 조직가중치는 조직별 방사선피폭에 의한 발암의 발생위험에 근거를 두고 도출된 양으로서 그 합은 1이다(표16-2).	유효선량은 방사선에 의한 확률적 영향의 방어목적으로 정의된 양이다. 조직가중치는 생식기의 경우 심각한 유전결함의 발생위험, 나머지는 조직별 방사선피폭에 의한 발암의 발생위험에 근거를 두고 도출된 양으로서 그 합은 1이다(표16-2).
342	3. ICRP 103권고의 방사선방호체계	3. ICRP의 방사선방호체계
345	4. ICRP 60 권고와 ICRP 103 권고의 차이점	4. ICRP 26 권고와 ICRP 60 권고의 차이점
417	방사성폐기물 관리의 목적은 방사성물질의 환경방출로 인한 환경오염을 방지하고 주변주민의 방사선에 대한 안전을 확보하면서 방사성폐기물을 장기간 안전하고 확실하게 인간환경으로부터 격리·저장하는 데 있다.	방사성폐기물 관리의 목적은 인간 및 인간환경의 안전을 확보하되, 현재뿐만 아니라 미래에도 안전을 확보하며, 후손에게 부당한 부담을 전가시키지 않는 것이 IAEA의 방사성폐기물의 관리 목표이다. (참고) 인간 및 인간환경의 안전확보 : 방사성물질의 환경방출로 인한 환경오염의 방지 및 주변주민의 방사선피폭을 저감시키고 방사성폐기물을 장기간 안전하고 확실하게 인간환경으로부터 격리·저장하는 것
	그림22-1. 방사성폐기물의 분류	표22-1. 우리나라 고시에 의한 방사성폐기물의 분류기준
428	추가	(참고)우리나라 고시에 의한 처분방식 분류

RISRI Summary Book 198페이지

이와 같이 통계적 고찰로부터 방사능의 검출을 어떤 신뢰도를 가지고 확인할 수 있는 한계, 즉 측정결과 얻은 계수값과 백그라운드와 구분될 수 있는 한계를 최소검출한계(MDL : Minimum Detection Level)라고 하며, 최소검출한계는 방사능을 측정하기 전에 시료에 어느 정도의 방사능이 있을 경우 백그라운드와 구분되는 계수를 얻을 것인가를 의미하는 값으로 사전에 판단하는 준위이다.

최소검출한계(MDL)에 계수시간, 계수효율 등을 고려하여 방사능으로 환산한 값을 MDA, 즉 최소검출방사능(Minimum Detectable Activity)이라 한다. 시료의 계수시간과 백그라운드의 계수시간이 같을 경우 95 % 신뢰도에서 근사적으로 다음과 같이 표시된다[eqn: rm (N_b] : 백그라운드계수치).

최소검출한계[eqn: rm MDL=3+4.65 sqrt {N _{b}}]

최소검출방사능[eqn: rm MDA= {3+4.65 sqrt {N _{b}}} over {계수효율 TIMES 계수시간}]

(예제) 배수저장조 내의 시료를 채취한 후에 시료를 30분간 측정하여 98 count를 얻었다고 한다. 측정기의 백그라운드를 30분간 측정한 결과는 48 count 였다. 측정기의 전계수 효율은 40%일 때 MDA는 얼마인가? 또 이 시료에는 방사능이 있는가?

(풀이)

측정된 값의 방사능 유무 판단은 [eqn: rm L _{C} APPROX 2.33 sqrt {N _{b}}](결정한계)를 적용하여 계산한다.

[eqn: rm L _{C} APPROX 2.33 sqrt {N _{b}} =2.33 sqrt {48} =16.14count]

[eqn: rm 98count-48count=50count]

16.14count보다 크기 때문에 95%신뢰도로 방사능이 있다.