원자력관계법령 127페이지

* 방사선 긴급작업시 선량제한

가.  긴급작업에 참여하는 자에 대하여는 유효선량은 0.5 Sv, 피부의 등가선량은 5 Sv 까지 허용할 수 있다. 다만, 인명의 구조를 목적으로 하는 긴급작업에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.

나.  긴급작업으로 인한 피폭선량은 개인피폭방사선량에 합산하지 아니 할 수 있다.

다. 긴급시 방사선작업절차

① 원자력관계사업자는 방사선 긴급작업으로 인해 예상되는 피폭방사선량을 피할 수 있는 대안이 없거나 현실적으로 불가능한 극히 예외적인 상황일 때에만 이를 승인하여야 한다.

② 긴급시의 방사선작업은 작업 시작전에 원자력관계사업자(원자력관계사업자의 허가 등을 받은 자가 아닌 경우 : 그 고용주 또는 대리인)의 승인을 서면으로 받아야 한다.

③ 원자력관계사업자는 긴급작업에 참여하는 자의 피폭방사선량을 가능한 한 합리적으로 낮게 유지하기 위하여 필요한 방사선방호 조치를 취하여야 한다.

④ 원자력관계사업자는 작업 승인을 하기 전에 해당 작업에 참여하는 자에게 다음 사항을 통보하여야 한다.

- 계획된 긴급작업의 목적

- 작업 수행으로 받게 되는 예상 피폭방사선량, 부수적인 잠재적 위험도,

구체적인 방사선 준위 또는 기타 작업 조건

-ALARA방사선 방호 조치에 관한 구체적 지침(상기 ③)

추가내용 : 붉은 색 표시한 부분

-ALARA방사선 방호 조치에 관한 구체적 지침(상기 ③)