방사성폐기물 처분시설의 안전목표치와 성능목표치의 비교

고준위처분시설(심층처분시설)	중·저준위처분시설
안전목표치 : 심층처분시설 폐쇄후, 자연현상과 인간침입을 망라한 주요시나리오에 따른 방사선피폭으로 인한 연간 총 위험도가 대표인에 대해 10-6을 초과하지 않고 발생가능성이 낮은 확률자연현상과 인간침입 등 단일 시나리오에 따른 예상피폭선량이 대표인에 대해 연간 10mSv를 초과하지 않아야 한다.	성능목표치 : 방사성폐기물 처분시설은 폐쇄 후 자연적 또는 인위적 요인으로 비롯된 예상하기 어려운 현상으로 인한 연간 위험도는 10-6이하로 제한되어야 하며, 결정집단의 개인에게 미치는 방사선 영향으로 정상적인 자연현상으로 의한 연간선량은 0.1 mSv를 초과하지 않아야 한다.
대표인 : 안전성평가가 수행될 기간과 환경을 고려하여, 해당 심층처분시설로부터 방사선영향을 받는 집단 중 높은 피폭을 받는 사람들의 보편적 생활습관과 섭생을 따르는 대표적 개인	결정집단 : 전성평가가 수행될 기간과 환경을 감안하여, 주어진 중·저준위처분시설 주변에서 방사성폐기물의 누출에 따른 방사선영향이 가장 클 것이라 예상되는 보편적 생활습관과 섭생을 보이는 개인들의 집단