205페이지[문제54번] 다음은 방사선기기와 운반과 관련된 내용이다. 다음 설명 중 올바르지 않은 것은?

보기 2번 : 5 mSv → 5 Sv로 수정하시기 바랍니다.

① 방사선기기에는 완전방호형, 캐비넷형, 무인격리형, 휴대개방형이 있다.

② 방사선기기는 1m 거리에서의 피폭방사선량이 시간당 5Sv를 초과하는 경우 시각적 경고장치와 함께 방사선 방출 직전 최소한 20초이상 작동하는 청각적 경고장치를 설치하여야 한다.

③ 염산, 황산, 질산, 기타강산류는 체적의 10%를 초과하지 않아야 하고 인화점이 50℃이하인 물질과 운반물을 혼재해서는 안된다.

④ 제2종황색운반물은 운반지수가 1초과 5이하이다.

217페이지 [문제125번] 다음 중 정기검사의 시기가 매 5년이 아닌 것끼리 조합된 것은?

지문을 아래와 같이 변경하시기 바랍니다.

가. 방사선발생장치를 판매하고자 할 경우(3년)

나. 연간 3.7GBq 미만의 비밀봉 방사성동위원소를 인체의 치료 및 체내외 검진외의 목적으로 인체에 사용하는 경우(5년)

다. 연간 111TBq 이상의 밀봉 방사성동위원소를  인체외에 사용하고자 할 경우(3년)

라. 연간 3.7GBq 미만의 비밀봉 방사성동위원소를 인체외에 사용하고자 할 경우(5년)

① 가, 나	② 가, 다	③ 가, 라	④ 다, 라